**Reolink Argus® 2**

*Bezdrátová bezpečnostní kamera na dobíjecí akumulátor*

* 100% bezdrátová, napájená dobíjecím akumulátorem nebo solárně
* 100% bezdrátová kamera na dobíjecí akumulátor, která funguje na WiFi
* 100% WiFi bezdrátová

Bez kabelů a otravného drátování. Pracuje nezávisle prostřednictvím 2,4 GHz WiFi.

**Může být kdekoliv**

Umístěte kameru, kamkoliv chcete – ven či dovnitř.

**Dobíjecí akumulátor**

Dlouhá výdrž na dobíjecí akumulátor; šetří peníze.

**Solární napájení**

Připojená k panelu Reolink Solar Panel získá zdroj nepřetržitého napájení.

**Nožní vidění Starlight**

Senzor Starlight CMOS zajistí zřetelné noční vidění na vzdálenost až 10 metrů.

**Full HD 1080p**

Získáte zřetelná a ostrá videa/fotografie ve skutečném Full HD 1080p rozlišení.

**Pohybový senzor PIR**

Chytrý senzor PIR zjistí, jestli se neděje, co nemá, a případně vyhlásí poplach.

**Inteligentní upozornění**

V reálném čase dostanete upozornění, e-mail a zvukovou výstrahu.

**Obousměrný zvuk**

Zabudovaný mikrofon a reproduktor, díky nimž můžete poslouchat a interaktivně reagovat.

**Voděodolnost s certifikací IP65**

Za deště či slunce je Argus 2 vždy připraven do extrémních podmínek díky IP65 certifikaci.

**Široký zorný úhel 130 °**

Širší zorné pole pokryje větší oblast, takže vidíte více.

**Živý přenos kdykoliv a kdekoliv**

Získejte živý náhled prostřednictvím telefonu či počítače kdykoliv a kdekoliv.

**Záznam se zjišťováním pohybu (volitelně)**

Vložte microSD kartu do kamery a získáte místní datové úložiště.

**Oznámení o docházející energii v akumulátoru.**

Informuje, když kapacita akumulátoru klesne pod 10 %, takže můžete situaci vyřešit.

**Rychlý náběh**

Kamera naběhne v krátké chvíli, aby mohla ukázat záběr nebo zaznamenat pohyb.

**Nová konstrukce upevnění**

Konzoly a další příslušenství pomohou kameře Reolink Argus® 2 splynout v každém prostředí.

**100% bezdrátová, umístitelná kamkoliv**

Díky dobíjecímu akumulátoru a připojení k WiFi je Reolink Argus® 2 naprosto bezdrátový. Není třeba žádná síť, žádný napájecí kabel, žádné vrtání a žádné vývody. Bezpečnost je jednoduchá. Postavíte ji, kam chcete – na polici nebo na stůl; na vchodové dveře nebo k zadnímu východu; z místnosti do místnosti, abyste sledovali prarodiče, dítě nebo domácí mazlíčky. Nebo ji využijte na dočasném staveništi, v pronajímaném domě nebo na víkendové chalupě. Je voděodolná a vhodná pro umístění venku i uvnitř. Déšť nebo slunce, vedro nebo chlad – tato kamera to nikdy nevzdá.

**Dobíjecí akumulátor**

Kamera Reolink Argus® 2 je dodávána s dobíjecím akumulátorem, který umožní dobíjení přímo ze zásuvky nebo pomocí solárního panelu Reolink. Dlouhá výdrž dobíjecího akumulátoru vám šetří peníze.

**Full HD 1080p a noční vidění Starlight**

Vše uvidíte do detailu díky pravému rozlišení Full HD 1080p. Získáte zřetelnější a ostřejší snímky/videa než u kamer 720p.

Díky 2megapixelovému senzoru CMOS s vyspělou technologií Starlight poskytuje kamera Reolink Argus® 2 špičkové videozáznamy při slabém osvětlení i za jasného dne (nožní vidění do 10 metrů) bez nutnosti budovat zvláštní světelnou infrastrukturu. Vidíte cenné obrazové podrobnosti, díky nimž identifikujete osoby, vozidla a další objekty po celý den.

**Chytrý senzor PIR a okamžitá upozornění**

Bezpečnostní kamera Reolink Argus® 2 napájená dobíjecím akumulátorem s širokým zorným úhlem 130 ° a vysoce citlivým pohybovým senzorem PIR zachytí každý lidský pohyb prakticky bez planých poplachů. Když je zjištěn pohyb, kamera Argus 2 okamžitě procitne, aby neprodleně vyslala upozornění, a zároveň se rozezní siréna či nastavené hlasové upozornění, které má za cíl odradit nezvané návštěvníky.

* Oznámení na mobil a e-mail
* Upozornění na zjištěný pohyb rovnou na váš telefon.
* Siréna
* Zvuk o hlasitosti 75 db. Spouští se pohybem či na dálku, vypíná se na dálku.
* Nahrávání vlastní hlasové výstrahy
* Vytvořte si podle svých potřeb vlastní hlasovou výstrahu.
* SD karta (volitelně)
* Záznam a uložení videa na SD kartu (do kapacity 64 GB).

**Obousměrný zvuk – naslouchání a zpětná odpověď**

Poslouchejte, co se uvnitř/vně vašeho domu děje a jediným tlačítkem můžete odpovědět! Díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru můžete komunikovat s prarodiči, dětmi, chůvou, zvířaty; slovně varovat nezvané hosty, a to i když jste tisíce kilometrů daleko.

**Získejte vzdálený přístup odkudkoliv a kdykoliv**

Ovládání díky aplikaci Reolink a softwaru Reolink Client nebylo nikdy snazší! Kdykoliv a kdekoliv se můžete podívat na svoji rodinu a domov díky chytrým telefonům se systémy iOS či Android nebo prostřednictvím počítače se systémem Windows či MacOS! I když jste v kanceláři či na cestách, můžete ihned zkontrolovat, co se děje u vás doma/v kanceláři!

**Bezpečné, snadné a spolehlivé cloudové úložiště**

Uložte každý důležitý okamžik do cloudu Reolink

Kamera Reolink Argus® 2 je nyní kompatibilní s cloudem Reolink. Pohybem aktivovaný záznam lze nahrát do cloudu. Šifrovaná cloudová služba zajišťuje zálohu důležitých okamžiků a zároveň vám umožní přístup k přehrávání dříve pořízených záznamů kdykoliv a odkudkoliv.

**Obsah balení:**

x1 Reolink Argus® 2\*

x1 konzola na stěnu

x1 dobíjecí akumulátor

x1 venkovní bezpečnostní konzola (se suchým zipem)

x1 pouzdro (s malým kabelem)

x1 resetovací jehlice

x1 značka kamerového dohledu

x2 šablona pro montážní otvory

x1 micro USB kabel

x2 sada šroubků

x1 stručný průvodce

\* Kamera a dobíjecí akumulátor jsou v jedné dodávce balené samostatně.

**Technické údaje**

**Obraz a zvuk**

snímací senzor – obrazový senzor Starlight CMOS

rozlišení obrazu – 1080p HD při 15 snímcích/s

format videa - H.264

zorné pole - pevné ohnisko, 130 ° úhlopříčně

noční vidění – až na 10 m

digitální přiblížení – 6x digitální přiblížení

zvuk – špičkový reproduktor a mikrofon

**Zjišťování pohybu PIR a výstrahy**

vzdálenost zjišťování PIR – nastavitelná do 9 m

úhel zjišťování PIR - 120 ° vodorovně

zvuková výstraha – nahrávání vlastní hlasové výstrahy

další výstrahy – okamžité odeslání e-mailu a oznámení do aplikace

**Napájení**

Akumulátor – dobíjecí akumulátor 5200 mAh (výdrž akumulátoru závisí na nastavení, využívání a teplotě)

Slunce – Lze napájet solárním panelem Reolink.

elektrická síť – Lze napájet síťovým adaptérem 5 V/2 A.

**Úložiště**

místní úložiště – podporuje kartu microSD s kapacitou až 64 GB

cloudové úložiště – podpora cloudu Reolink

**Provozní prostředí**

provozní teplota - –10 ° až 55 °C

voděodolnost – voděodolnost s certifikací IP65

**Rozměry a hmotnost**

Rozměry - 96 x 58 x 59 mm

hmotnost (včetně akumulátoru) - 260 g