**Dane techniczne obudowy SilentiumPC Signum SG1:**

* **EAN:** 5903018660622
* **Kod produktu:** SPC229
* **Wymiary obudowy:** 448×205×413 mm (Wys.×Szer.×Gł.).
* **Wymiary opakowania:** 472×265×480 mm (Wys.×Szer.×Gł.).
* **Waga netto:** 4,00 kg.
* **Waga brutto:** 4,88 kg.
* **Standard:** mITX/mATX/ATX.
* **Liczba zatok:**
  + Zewnętrzne: brak
  + Wewnętrzne:
    - 2 × 2,5”/3,5”
    - 2 × 2,5″
* **Miejsca na karty rozszerzeń:** 7
* **Maksymalna długość karty graficznej:** 325 mm
* **Maksymalna wysokość układu chłodzenia CPU:** 161 mm
* **System chłodzenia** (1 wentylator w komplecie, maksimum 8):
  + przód: 1 × wentylator SilentiumPC HP 120 mm (600 - 1200 obr./min)
* **Porty, kontrolery i przyciski na panelu górnym:**
  + 2 × USB 3.1 Gen 1 (3.0) (podłączane wewnętrznie),
  + 1 × słuchawki (HD Audio),
  + 1 × mikrofon (HD Audio),
  + 1 × przycisk POWER,
  + 1 × przycisk RESET.
* **Zasilacz (standard ATX PS2):** brak w komplecie.

**Technical specification SilentiumPC Signum SG1:**

* **EAN:** 5903018660622
* **Product code:** SPC229
* **Case dimensions:** 448×205×413 mm (H×W×D).
* **Box dimensions:** 472×265×480 mm (H×W×D).
* **Standard:** mITX/mATX/ATX.
* **Net weight:** 4,00 kg.
* **Gross weight:** 4,88 kg.
* **Drive bays:**
  + External: none
  + Internal:
    - 2 × 2,5”/3,5”
    - 2 × 2,5″
* **Expansion slots:** 7
* **Max GPU length:** 325 mm
* **Max CPU cooler height:** 161 mm
* **Cooling system** (1 fan included, max 8):
  + front: 1 × SilentiumPC HP 120 mm (600 - 1200 rpm) fan.
* **Front panel I/O:**
  + 2 × USB 3.1 Gen 1 (3.0) (connected internally),
  + 1 × headphones (HD Audio),
  + 1 × microphone (HD Audio),
  + 1 × POWER button,
  + 1 × RESET button.
* **PSU (ATX PS2 standard):** not included.